РЕКОМЕНДАЦИИ 
по своевременной и качественной подготовке организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в дни проведения Новогодних праздников.

1. Требования пожарной безопасности к объектам с круглосуточным массовым пребыванием людей.
Руководителям организации и учреждений с круглосуточным массовым пребыванием людей, заблаговременно необходимо:
- согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государственного пожарного надзора;
- организационным приказом назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий;
[bookmark: _GoBack]- ответственным лицам за проведение праздничных мероприятий должны пройти обучение по программе пожарно-технического минимума в организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности;
- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий и инструкции по действию обслуживающего персонала при возникновении пожара. Довести данные инструкции до обслуживающего персонала под роспись;
- отработать действия обслуживающего персонала в случае возникновения пожара;
- обслуживающий персонал обеспечить электрическими фонарями из расчета не менее одного на каждого работника дежурного персонала.
2. При проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:
- использовать пиротехнические изделия в любых помещениях;
- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать коридоры, проходы и подступы к средствам пожаротушения;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- применять для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов и т.п. тканевые материалы, вату, игрушки из нее, не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролона и других легковоспламеняющихся материалов. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- содержать двери эвакуационных выходов во время представлений на труднооткрываемых запорах (замках). Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья. Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений. Использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- применять самодельные электрогирлянды, цветомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру, устройства для вращения елок и создания эффектов мигания елочных гирлянд;
- устанавливать на путях эвакуации киоски по выдаче и продаже новогодних подарков;
- проводить ремонтные, окрасочные, огневые, сварочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы.
3. При использовании пиротехнических изделий запрещается:
- предпринимать любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению;
- применять изделия при сильном ветре, ближе 30 м от строений, деревьев, легковоспламеняющихся предметов, а также изделия с признаками разрушения или с истекшим сроком годности;
- разбирать изделия;
- производить пуск детьми, с рук, направлять фейерверк на людей, животных, строения;
- продавать лицам моложе 16 лет;
- уничтожение отказавших пиротехнических изделий, с признаками разрушения или с истекшим сроком годности, следует производить замачиванием в воде не менее 8 часов с последующей утилизацией с бытовыми отходами;
- за нарушение и невыполнение правил пожарной безопасности руководители и должностные лица объектов несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4. При организации торгового обслуживания и питания при проведении массовых мероприятий необходимо учитывать:
- обеспечение свободного доступа к пожарным гидрантам и другим водоисточникам для установки пожарной и другой специальной техники;
- обеспечение свободных проходов между торговыми рядами шириной не менее 2-х метров;
исключение применения в конструкциях временных строений легковоспламеняющихся и пожароопасных материалов;
- исключение использования электрических гирлянд и иллюминаций, не имеющих сертификатов соответствия;
- обеспечение территории проведения мероприятий первичными средствами пожаротушения;
- оборудование деревянных строений автоматической пожарной
сигнализацией (автономными пожарными извещателями);
-       недопущение применения теплогенерирующих газобаллонных установок без технических паспортов и инструкции по безопасному их применению;
- недопущение использования противопожарных расстояний для складирования горючих веществ и материалов, и установки декораций из горючих материалов;
-   исключение использования пиротехнических изделий;
-         минимальные противопожарные расстояния от деревянных торговых некапитальных строений до существующих зданий и сооружений должны составлять не менее 10 метров. Допускается устанавливать указанные строения в группы высотой не более 1 этажа, площадью не более 500 кв. м. с минимальным противопожарным расстоянием между группами не менее 15 метров;
-         монтаж и эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий должен осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике;
-    распорядительным документом должен быть установлен противопожарный режим на территории, организованы дежурства ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности.


